<?xml version="1.0"?>
<NuclearCore>
  <Materials>
    <Material Name="UnknownMaterial" Label="Unknown" Color="1, 1, 1, 1" Description='material ( UnknownMaterial ) {\nwdensity = 10\ntemp = 293\ntherm_exp = 0.8\nwfracs{\nwfrac ( cs135 ) = 1\n}\n}'/>
    <Material Name="BurnPoison" Label="BP" Color="0.45098, 0.45098, 0.45098, 1" Description='material ( BurnPoison ) {\nwdensity = 10\ntemp = 293\ntherm_exp = 0.8\nwfracs{\nwfrac ( cs135 ) = 1\n}\n}'/>
    <Material Name="Cell_Fuel" Label="CF" Color="1, 0.168353, 0.0217288, 1" Description='material ( Cell_Fuel ) {\nwdensity = 10\ntemp = 293\ntherm_exp = 0.8\nwfracs{\nwfrac ( cs135 ) = 1\n}\n}'/>
    <Material Name="CellCoolant" Label="CC" Color="0.728191, 0.939208, 0.992157, 1" Description='material ( CellCoolant ) {\nwdensity = 10\ntemp = 293\ntherm_exp = 0.8\nwfracs{\nwfrac ( cs135 ) = 1\n}\n}'/>
    <Material Name="CellFHH" Label="FH" Color="0.780392, 0.913725, 0.752941, 1" Description='material ( CellFHH ) {\nwdensity = 10\ntemp = 293\ntherm_exp = 0.8\nwfracs{\nwfrac ( cs135 ) = 1\n}\n}'/>
    <Material Name="cladding" Label="cladding" Color="0.749996, 0.749996, 0.749996, 1" Description='material ( cladding ) {\nwdensity = 10\ntemp = 293\ntherm_exp = 0.8\nwfracs{\nwfrac ( cs135 ) = 1\n}\n}'/>
    <Material Name="ControlCell" Label="CO" Color="0.854902, 0.854902, 0.921569, 1" Description='material ( ControlCell ) {\nwdensity = 10\ntemp = 293\ntherm_exp = 0.8\nwfracs{\nwfrac ( cs135 ) = 1\n}\n}'/>
    <Material Name="interassemblygap" Label="interassemblygap" Color="0, 0, 0, 0" Description='material ( interassemblygap ) {\nwdensity = 10\ntemp = 293\ntherm_exp = 0.8\nwfracs{\nwfrac ( cs135 ) = 1\n}\n}'/>
    <Material Name="LowerReflector" Label="LR" Color="0.258824, 0.572549, 0.776471, 1" Description='material ( LowerReflector ) {\nwdensity = 10\ntemp = 293\ntherm_exp = 0.8\nwfracs{\nwfrac ( cs135 ) = 1\n}\n}'/>

  </Materials>
  <Ducts>
    <DuctCell Name="PC_Duct">
      <DuctLayer Loc="0, 0, 38, 80.1" Thickness="14.598, 14.598">
        <MaterialLayer Thickness="0.8, 0.8" Material="LowerReflector" />
        <MaterialLayer Thickness="1, 1" Material="interassemblygap" />
      </DuctLayer>
      <DuctLayer Loc="0, 0, 80.1, 358" Thickness="14.598, 14.598">
        <MaterialLayer Thickness="1, 1" Material="interassemblygap" />
      </DuctLayer>
    </DuctCell>
  </Ducts>
  <Pins>
    <PinCell Name="Cell_Fuel" Label="FC" LegendColor="0.501961, 0.490196, 0.729412, 1">
      <Cylinder Radius="0.25225" Loc="0, 0, 38, 258">
        <MaterialLayer Thickness="0.5, 0.5" Material="BurnPoison" />
        <MaterialLayer Thickness="1, 1" Material="Cell_Fuel" />
      </Cylinder>
      <Cylinder Radius="0.25225" Loc="0, 0, 258, 358">
        <MaterialLayer Thickness="0.5, 0.5" Material="BurnPoison" />
        <MaterialLayer Thickness="1, 1" Material="Cell_Fuel" />
      </Cylinder>
    </PinCell>
    <PinCell Name="Cell_BurnPoison" Label="BP" LegendColor="0.45098, 0.45098, 0.45098, 1">
      <Cylinder Radius="0.25225" Loc="0, 0, 38, 358">
        <MaterialLayer Thickness="1, 1" Material="BurnPoison" />
      </Cylinder>
    </PinCell>
    <PinCell Name="Cell_ControlA" Label="CA" LegendColor="0.854902, 0.854902, 0.921569, 1">
      <Cylinder Radius="0.45225" Loc="0, 0, 38, 358">
        <MaterialLayer Thickness="1, 1" Material="ControlCell" />
      </Cylinder>
    </PinCell>
  </Pins>
  <Defaults Z0="38" Length="320" Thickness="14.598, 14.598" AxialMeshSize="2" EdgeInterval="12" />
  <Assembly Label="PC" Duct="PC_Duct" Geometry="Hexagonal" LegendColor="0.501961, 0.490196, 0.729412, 1" CenterPins="0" Pitch="2, 2" Rotate="0">
    <Parameters Geometry="Volume" Center="NotSet" AxialMeshSize="2" neumannset_startid="500" materialset_startid="500" edgeinterval="12" />
    <Lattice Type="577" SubType="1025" Grid="CA;FC,BP,FC,BP,FC,BP;" />
  </Assembly>
  <Background Mode="0" CylinderRadius="0" CylinderOuterSpacing="0" BackgroundFileName="" />
  <Parameters MeshFileName="abtr_core.h5m" geometry="Volume">
    <neumannset>
      <NeumannValue Side="Top" Id="1" Equation="                       " />
      <NeumannValue Side="Bot" Id="2" Equation="                       " />
    </neumannset>
  </Parameters>
  <Lattice Type="577" SubType="1025" Grid="PC;PC,PC,PC,PC,PC,PC;" />
</NuclearCore>
