// Generated by CMB
ModelInfo:
{
  File: 90DegreeBend.ncdf

  BoundaryCondition: {
    Exterior: 6
    Waveguide: 7
    Waveguide: 8
  }

  SurfaceMaterial: {
    ReferenceNumber: 6
    Sigma: 5.8e+07
  }
}

FiniteElement:
{
  Order: 1
  CurvedSurfaces: on
}

FrequencyScan:
{
  Start: 9.424e+09
  End: 1.4424e+10
  Interval: 2e+08
}

Port:
{
  ReferenceNumber: 7
  NumberOfModes: 1
}

Port:
{
  ReferenceNumber: 8
  NumberOfModes: 1
}

PostProcess:
{
  Toggle: on
  PortNumber: 7
}
