RFField
{
  ResultDir        = omega3p_results
  FreqScanID       = 0
  ModeID           = 1
  xsymmetry        = electric
  ysymmetry        = none
  gradient         = 20102030.0
  cavityBeta       = 1.0
  reversePowerFlow = 0
  x0               = 0.0
  y0               = 0.0
  gz1              = -0.035
  gz2              = 0.035
  npoint           = 1000
  fmnx             = 20
  fmny             = 20
  fmnz             = 100
}
VFFT
{
  ionoff           = 1
  rot180           = 0
  printGroup       = nterm
  modeID1          = -1
  modeID2          = -1
  nterm            = 4
  ntheta           = 16
  r0               = 0.005
  z1               = 100000000.0
  z2               = 100000000.0
}
GBZFFT
{
  ionoff           = 1
  filename         = filename1
  rot180           = 1
  nterm            = 4
  ntheta           = 16
  energy           = 50000000.0
  npoint           = 300
  r0               = 0.005
  z1               = 100000000.0
  z2               = 100000000.0
  phase1           = -180.0
  phase2           = 180.0
  nphase           = 19
}
coaxPort
{
  ionoff           = 1
  modeID1          = 0
  modeID2          = 2
  portID           = { 4, 7 }
  porta            = { 2.71828, 42.42 }
  portb            = { 3.15159, 73.73 }
}
