// Generated by CMB
ModelInfo:
{
  File: pillbox+recWG+cirWG.ncdf

  BoundaryCondition: {
    Electric: 3
    Exterior: 6
    Magnetic: 1,2
    Waveguide: 4,7
  }

  SurfaceMaterial: {
    ReferenceNumber: 6
    Sigma: 5.8e+07
  }
}

FiniteElement:
{
  Order: 2
  CurvedSurfaces: on
}

EigenSolver:
{
  NumEigenvalues: 3
  FrequencyShift: 1e+09
  SolverMode: CORK
  CORK: {
    TargetFrequencyMin: 1e+09
    TargetFrequencyMax: 2.4e+09
    TargetFrequencyImag: 5e+08
    MaxIterations: 500
    ApproxTolerance: 1e-12
    ApproxMaxDegree: 100
  }
}

Port:
{
  ReferenceNumber: 4
  NumberOfModes: 10
}

Port:
{
  ReferenceNumber: 7
  NumberOfModes: 10
}

PostProcess:
{
  Toggle: on
}
